# S-ON ile ilgili yardım

## HTC Cihazlar

Cihazınızda "S-ON" özelliği kullandığınızda AdAway programı çalışmaz. Bu 'özellik' bir çok HTC markalı cihazda vardır ve AdAway programının sunucu dosyasına (hosts) yazmasını engeller.

## S-ON/S-OFF NEDİR?

S-OFF cihazınızda ki NAND bölümünün kilidinin açık olduğu ve üzerine yazılabilir olduğu anlamına gelir. HTC cihazlar için varsayılan ayar S-ON'dur, bu da hem sizin sistemin belli alanlarına erişiminizin olmadığını, hem de kalıcı bir kök erişimini garanti edemeyeceğiniz anlamına gelir. Ayrıca, cihaz yazılımı (firmware) imajları için imza kontrolü de S-ON işaretinin varlığıyla gerçekleştirilir.

## Cihazım S-ON modunda mı yoksa S-OFF modunda mı?

Güç tuşuna basarken ses kısma tuşuna basılı tutarak cihazınızda ki Önyükleme Menüsünden önyükleme yapın ve üstteki metin S-OFF veya S-ON olarak durumunu gösterir. Tam bir kök erişimi genellikle S-OFF anlamına gelir
. Daha fazla bilgi www.addictivetips.com adresinde bulunabilir. Değiştirilemeyen (bağlantıda) olduğundan sonraki S-OFF yöntemleri ilginizi çekebilir: Revolutionary, Revone, Firewater, RumRunner, Moonshine, SunShine…

## Geçici çözüm

Önkoşul: Bilgisayarınıza ADB kabuğu ile çalışan bir Android SDK yüklemelisiniz.

1. Güç tuşuna basarken ses kısma tuşuna basılı tutarak cihazınızda ki Önyükleme Menüsünden önyükleme yapın.
2. Kurtarma moduna geçmek için ses kısma ve güç tuşuna basarak cihazınızı başlatın.
3. Clockwork kurtarma modunda "bölümler menüsü" ne gidin.
4. mount /system, mount /sdcard ve mount /dataseçin.
5. USB kablonuzu takın ve pc'nizde bir komut satırı açın.
6. Adb kabuğunu girin ve `ln -s /data /hosts/system/etc/hosts` yazın (Bu, AdAway'in `/data`'da saklanan sunucu dosyasını düzenlerken, İşletim Sistemi'nin dosyayı `/system`'da depolanmış gibi kullanmasına izin veren sembolik bir bağlantı oluşturur.)
7. Cihazınızı yeniden başlatın ve AdAway'in tercihlerinde Hedef host dosyasını /data/hosts olarak ayarlayın.
8. AdAway şimdi çalışıyor olmalı.