# S-ON-spezifische Hilfe

## HTC-Geräte

AdAway funktioniert nicht, wenn Sie ein Gerät mit einem sogenannten S-ON verwenden. Viele HTC-Geräte besitzen diese »Funktion«, welche unterbindet, dass AdAway die Hosts-Datei beschreiben kann.

## S-ON/S-OFF?

S-OFF bedeutet, dass der NAND-Bereich des Gerätes entsperrt ist und somit beschrieben werden kann. Die Standardeinstellung bei HTC-Geräten ist S-ON, was wiederum heißt, dass Sie weder auf bestimmte Systembereiche zugreifen können, noch einen dauerhaften Root-Zugriff gewährleistet bekommen. Durch das S-ON-Flag wird außerdem die Signaturprüfung von Firmware-Abbildern sichergestellt.

## Ist mein Gerät im Modus S-ON oder S-OFF?

Starten Sie in das Boot-Menü, indem Sie bei gedrückter Lautstärke verringern-Taste Ihr Gerät einschalten. Der Status »S-OFF« oder »S-ON« wird oben im Menü angezeigt. Voller Root-Zugriff ist im Allgemeinen gleichbedeutend mit »S-OFF«.
Mehr Informationen hierzu finden Sie unter www.addictivetips.com. Neben der Unrevokable-Methode, um »S-OFF« zu erhalten (siehe Verknüpfung), haben Sie eventuell Interesse an weiteren Methoden. Nennenswert: Revolutionary, Revone, Firewater, RumRunner, Moonshine, SunShine…

## Behelfslösung

Voraussetzung: Ein auf Ihrem PC installiertes, funktionsfähiges Android-SDK mit ADB-Shell.

1. Starten Sie in das Boot-Menü, indem Sie bei gedrückter Leiser-Taste Ihr Gerät einschalten.
2. Betätigen Sie die Leiser-Taste, um zum Menüpunkt »Recovery« zu navigieren. Drücken Sie anschließend den An-/Aus-Schalter, um in den Recovery-Modus zu booten.
3. Wechseln Sie in der Clockwork Recovery ins »Partitions Menu«.
4. Wählen Sie mount /system, mount /sdcard und mount /data aus.
5. Verbinden Sie das Gerät per USB mit dem PC und öffnen Sie ein Kommandozeilenfenster.
6. ADB-Shell starten und `ln -s /data/hosts /system/etc/hosts` eingeben (Es wird ein symbolischer Verweis erstellt, der es AdAway erlaubt, die Hosts-Datei unter `/data` zu verändern, während es für das Betriebssystem so aussieht, als wäre sie unter `/system` vorhanden.)
7. Starten Sie das Gerät neu und legen Sie in den Einstellungen von AdAway das Zielverzeichnis der Hosts-Datei auf /data/hosts fest.
8. AdAway sollte nun funktionieren.