# Даведка па S-ON

## Прылады HTC

AdAway не працуе на прыладах, якія працуюць у рэжыме S-ON. Гэтая асаблівасць маецца ў многіх прыладах HTC і не дазваляе AdAway змяняць файл hosts.

## S-ON/S-OFF?

S-OFF азначае, што частка памяці, званай NAND, адмыкнутая і дазваляе вырабляць запіс. Па-змаўчанню прылады HTC працуюць у рэжыме S-ON, а гэта азначае, што вы не можаце атрымаць доступу да пэўных абласцей памяці. Акрамя таго сцяг S-ON правярае лічбавы подпіс усіх прашывак.

## Мая прылада працуе ў рэжыме S-ON або S-OFF?

Загрузіцеся ў меню загрузніка на вашай прыладзе, утрымліваючы кнопку памяншэння гучнасці і адначасова заціскаючы кнопку ўключэння, пасля чаго вы ўбачыце уверсе тэкст, які пакажа статут сцяга - S-OFF або S-ON. Звычайна поўны рут-доступ азначае S-OFF.
Больш інфармацыі можна знайсці на www.addictivetips.com. Назвы дадатковых метадаў S-OFF, якія могуць вас зацікавіць, пачынаючы з Unrevokable (па спасылцы): Revolutionary, Revone, Firewater, RumRunner, Moonshine, SunShine…

## Рашэнні

Патрабаванне: Вы павінны ўсталяваць працоўны Android SDK з абалонкай ADB на ваш ПК.

1. Загрузіцеся ў меню загрузкі прылады, утрымліваючы кнопку памяншэння гучнасці пры заціснутай кнопкі выключэння.
2. Выкарыстоўвайце кнопку памяншэння гучнасці каб выбраць рэжым аднаўлення, затым кнопку уключэння, каб загрузіць яго.
3. У Clockwork Recovery перайсці ў "partitions menu".
4. Выберыце mount /system, mount /sdcard і mount /data.
5. Падключыце ваш тэлефон да ПК праз кабель USB і адкрыйце акно каманднага радка на ПК.
6. Запусціце абалонку ADB і ўвядзіце `ln -s /data/hosts /system/etc/hosts` (гэта створыць знакавую спасылку, якая дазволіць AdAway рэдагаваць файл hosts, размешчаны па шляху `/data`, адначасова дазваляючы АС выкарыстаць гэты файл так, як калі б ён размяшчаўся па шляху `/system`).
7. Перазагрузіце вашую прыладу і усталюйце Шлях да файла hosts на /data/hosts у наладах AdAway.
8. Цяпер AdAway павінен працаваць.