# Помощ, свързана със S-ON

## HTC Устройства

AdAway не работи, когато използвате устройство с така наречения S-ON. Тази "функция" съществува на множество HTC устройства и предотвратятва AdAway да пише по hosts файла.

## S-ON/S-OFF?

S-OFF означава, че NAND партишъна на устройството е отключен и може да се записва на него. Опцията по подразбиране на HTC устройствата е S-ON, което означава, че не можете да получите достъп до голяма част от системата и не можете да гарантирате постоянен root режим. Освен това, проверката на firmware отново е осигурена от S-ON.

## Имам ли S-ON или S-OFF?

Влезте в Boot менюто на Вашето устройство, задържайки копчето за намаляване на звука и копчето за стартиране. Текстът отгоре ще покаже статуса, които може да бъде S-OFF or S-ON. Пълен руут достъп обикновено означава S-OFF.
Допълнителна информация може да бъде намерена на www.addictivetips.com. Допълнителни методи за S-OFF след Unrevokable (във връзката) може да ви заинтересуват. Казват се: Revolutionary, Revone, Firewater, RumRunner, Moonshine, SunShine…

## Временно решение

Необходимо условие: Трябва да инсталирате работещ Android SDK с ADB обвивка на компютъра Ви.

1. h Влезте в Boot менюто на Вашето устройство, задържайки копчето за намаляване на звука и копчето за стартиране.
2. Натиснете бутона за намаляване на звука, за да изберете режим възстановяване и натиснете бутона за включване, за да го заредите.
3. В режимът за възстановяване "clockwork" отидете в "менюто на дяловете".
4. Изберете mount /system, mount /sdcard и mount /data.
5. Включете USB кабела и отворете командния ред на компютъра Ви.
6. Влезте в adb shell и напишете `ln -s /data/hosts /system/etc/hosts` (Това създава символна връзка, която позволява на AdAway да редактира host файла, записан в`/data`, докато позволява на операционната система да използва файла, записан в `/system`.)
7. Рестартирайте устройството и в настройките на AdAway поставете Целевия хост файл в /data/hosts.
8. AdAway сега трябва да работи.