# Pomocník súvisiaci s S-ON

## HTC zariadenia

AdAway nefunguje na S-ON zariadeniach. Táto "funkcia" existuje na veľkom množstve HTC zariadení a bráni AdAway zapisovať hosts súbor.

## S-ON/S-OFF?

S-OFF znamená, že NAND partícia na zariadení je odomknutá a je možné do nej zapisovať. Predvolené nastavenie pre HTC zariadenia je S-ON, čo znamená, že nie je možné získať prístup k určitej časti systému. Okrem toho, kontrola podpisu pre firmware obrazy je tiež zabezpečená S-ON značkou.

## Mám S-ON alebo S-OFF?

Naštartujte zariadenie do boot menu, stlačte a podržte súčasne tlačidlo na zníženie hlasitosti a tlačidlo napájania, navrchu sa zobrazí stav S-OFF alebo S-ON. Úplný root všeobecne znamená S-OFF.
Viac informácií môžete nájsť na www.addictivetips.com. Ďalšie S-OFF metódy od Unrevokable (v odkaze) by vás mohli zaujímať, menovite: Revolutionary, Revone, Firewater, RumRunner, Moonshine, SunShine…

## Riešenie

Podmienka: Musíte mať nainštalovaný Android SDK s ADB vo vašom PC.

1. Naštartujte zariadenie do boot menu, stlačte a podržte súčasne tlačidlo pre zníženie hlasitosti a tlačidlo napájania.
2. Pre označenie recovery použite tlačidlo pre zníženie hlasitosti, potom tlačidlo napájania pre nabootovanie.
3. V CWM prejdite do "partitions menu"
4. Vyberte mount /system , mount /sdcard a mount /data .
5. Pripojte k USB a otvorte príkazový riadok na počítači.
6. Zadajte adb shell and napíšte `v -s /data/hosts /system/etc/hosts` (Týmto vytvoríte symbolický odkaz, ktorý umožní AdAway upravovať súbor hosts v `/data` zatiaľ, čo OS používa súbor uložený v `/system` .)
7. Reštartujte zariadenie a nastavte Umiestnenie hosts súboru na /data/hosts v nastaveniach AdAway.
8. AdAway by teraz mal fungovať.