# S-ON liittyvä apu.

## HTC-laitteet

AdAway ei toimi, kun käytät niin sanottua S-ON-laitetta. tämä 'ominaisuus' on monissa HTC-laitteissa ja estää AdAwayn kirjoittamasta hosts-tiedoston.

## S-ON/S-OFF?

S-OFF tarkoittaa, että laitteen NAND-osio on lukitsematon ja siihen voidaan kirjoittaa. HTC-laitteissa oletuksena on S-ON, mikä tarkoittaa, että myöskään sinä et voi käyttää tiettyjä järjestelmän alueita, eikä ole myöskään mahdollista varmistaa pysyvää pääkäyttäjäoikeutta. Tämän lisäksi S-ON -lipulla varmistetaan allekirjoituksen tarkistaminen laiteohjelmiston otoksista .

## Onko minulla S-ON tai S-OFF?

Boot into the Boot Menu on your device by holding down volume down button while pressing power and the text on top will show the flag status as either S-OFF or S-ON. A full root generally means S-OFF.
More information can be found on www.addictivetips.com. Additional S-OFF methods since Unrevokable (in link) might interest you, namely: Revolutionary, Revone, Firewater, RumRunner, Moonshine, SunShine…

## Kiertotapa

Prerequisite: You have to install a working Android SDK with ADB shell on your PC.

1. Käynnistä laitteesi laitteen käynnistys menuun pitämällä painiketta volume alas pohjassa painaen samalla virta painiketta pohjaan.
2. Käytä äänenvoimakkuus alas painiketta valitaksesi recoveryn sen jälkeen virtapainiketta käynnistääksesi laitteen.
3. Clockwork recoveryssä valitse "partitions menu".
4. Valitsemount/ system, mount /sdcard ja mount /data.
5. Kytke USB johto ja avaa komentokehote tietokoneessasi.
6. Avaa adb komentorivi ja kirjoita `In -s /data/hosts /system/etc/hosts` (Tämä luo symbolisen linkin, joka sallii AdAwayn muokata hosts tiedostoa joka on osiossa `/data` sallien käyttöjärjestelmän käyttää tiedostoa aivan kuin se tallennettu osioon `/system`.)
7. Käynnistä laite uudelleen ja aseta Target hosts tiedosto</ /data/hosts osioon AdAwayn asetuksissa.
8. AdAway:n pitäisi toimia nyt.