# Ajuda relacionada ao S-ON

## Dispositivos HTC

AdAway não funciona quando você está usando um dispositivo com então chamado S-ON. Este 'recurso' existe em muitos dispositivos HTC e evita AdAway de escrever o arquivo hosts.

## S-ON/S-OFF?

S-OFF significa que a partição NAND do dispositivo está desbloqueada e pode ser escrita. A definição padrão para dispositivos HTC é S-ON, que significa que você não pode acessar certas áreas do sistema nem garantir um root permanente. Além disto, a verificação de assinatura para imagens de firmware é também assegurada pela bandeira S-ON.

## Tenho S-ON ou S-OFF?

Inicialize no Boot Menu no seu dispositivo mantendo pressionado o botão de volume para baixo enquanto pressiona a energia e o texto na parte superior mostrará o status do sinalizador como S-OFF ou S-ON. Uma raiz completa geralmente significa S-OFF.
Mais informações podem ser encontradas em www.addictivetips.com. Métodos adicionais S-OFF desde Unrevokable (no link) podem lhe interessar, a saber: Revolutionary, Revone, Firewater, RumRunner, Moonshine, SunShine…

## Solução Alternativa

Pré-requisito: Você tem que instalar um Android SDK com o shell ADB no seu PC.

1. Inicialize no Boot Menu do seu dispositivo pressionando o botão de diminuir o volume enquanto pressiona a energia.
2. Use o volume para baixo para selecionar a recuperação e depois o de ligar para inicializá-la.
3. Na recuperação do clockwork, acesse "menu de partições".
4. Selecione mount /system, mount /sdcard e mount /data.
5. Conecte seu cabo USB e abra uma linha de comando no seu computador.
6. Entre no ADB Shell e digite `ln -s /data/hosts /system/etc/hosts` (Isso cria um link simbólico que permite que o AdAway edite o arquivo hosts que é guardado em `/data`permitindo que o OS use o arquivo como se ele estivesse guardado em `/system`.)
7. Reinicialize seu dispositivo e defina o Arquivo de Hosts de destino para /data/hosts nas preferências da AdAway.
8. AdAway deve funcionar agora.