# S-ON pomoć

## HTC uređaji

AdAway ne radi kada koristite takozvane S-ON uređaje. Ta "značajka" je prisutna na mnogim HTC uređajima i sprječava AdAway u pisanju datoteke poslužitelja.

## S-ON/S-OFF?

S-OFF označava da je NAND dio uređaja otključan i može se zapisivati na njega. Zadana postavka za HTC uređaje je S-ON, što znači da ne možete pristupiti određenim dijelovima sustava, niti vam može jamčiti trajni root pristup. Štoviše, provjera potpisa za slike firmvera isto je osigurana S-ON oznakom.

## Imam li S-ON ili S-OFF?

Pokrenite u Boot Menu vaš uređaj držeći tipku smanjivanja glasnoće zvuka i istovremeno držeći tipku isključivanja a tekst na vrhu zaslona će prikazati oznaku stanja kao S-OFF ili kao S-ON. Potpuni root uobičajeno znači S-OFF.
Više informacija možete pronaći na www.addictivetips.com. Dodatni S-OFF načini od Unrevokable (na poveznici) vas mogu zanimati, imenima: Revolutionary, Revone, Firewater, RumRunner, Moonshine, SunShine…

## Zaobilaženje

Preduvjet: instalirani i funkcionalni Android SDK s ADB ljuskom na vašem PC-u.

1. Pokrenite u Boot Menu vaš uređaj držeći tipku smanjivanja glasnoće zvuka i istovremeno držeći tipku isključivanja.
2. Koristite tipku smanjivanja glasnoće zvuka za odabir izbornika oporavka zatim tipku isključivanja pokretanje u način oporavka.
3. U Clockwork recoveriju idite na stavku "Partitions menu".
4. Odaberite mount /system, mount /sdcard i mount /data.
5. Priključite USB kabel i otvorite naredbeni redak na svome PC-u.
6. Pokrenite adb ljusku i upišite `ln -s /data/hosts /system/etc/hosts` (Ovo će stvoriti simboličku poveznicu, koja dopušta AdAwayu uređivanje datoteke poslužitelja pohranjene u `/data` dopuštajući operativnom sustavu da koristi tu datoteku kao da je pohranjena u `/system`.)
7. Ponovno pokrenite svoj uređaj i postavite Odredišnu datoteku poslužitelja u /data/hosts u postavkama AdAwaya.
8. AdAway bi sada trebao raditi.