# S-ON kapcsoló súgó

## HTC eszközök

AdAway nem működik S-ON-t használó eszközön. Ez a 'képesség' számos HTC eszközön létezik, és megakadályozza az AdAway alkalmazást a hosts fájl írásában.

## S-ON/S-OFF?

Az S-OFF azt jelenti, hogy az eszköz NAND rész nem zárolt, és írható. A HTC eszközök alapértéke S-ON, ami azt jelenti, hogy a rendszer bizonyos részeit nem érheti el és nem lehet állandó root jogot adni. Továbbá a firmware aláírásának ellenőrzése is be van kapcsolva az S-ON jelző miatt.

## Nálam S-ON vagy S-OFF van?

Indítsd a készüléket Boot Menu-be a hangerő le gomb nyomva tartásával, miközben lenyomod a bekapcsoló gombot, és a felül lévő szöveg S-OFF vagy S-ON állapotot mutat. A teljes root általában S-OFF állapotot jelent.
Bővebb információ a következő oldalon található: www.addictivetips.com. További S-OFF módszerek, mivel az Unrevokable (linkben) érdekelhet, nevezetesen: Revolutionary, Revone, Firewater, RumRunner, Moonshine, SunShine…

## Kerülő megoldás

Előfeltétel: Telepítened kell egy működő Android SDK-t ADB shell-el a számítógépedre.

1. Indítsd a készüléket Boot Menü-be a hangerő le gomb nyomva tartásával, miközben lenyomod a bekapcsoló gombot.
2. A hangerő le gombbal válaszd a recovery-t majd a bekapcsoló gomb az indításhoz.
3. A clockwork recovery-ben lépj a "partíciók menübe".
4. Válaszd ki ezeket: mount /system, mount /sdcard és mount /data.
5. Csatlakoztasd az USB kábelt, és nyiss egy parancssort a számítógépen.
6. adb shell és Enter majd írd be `ln -s /data/hosts /system/etc/hosts` (Ez létrehoz egy szimbolikus linket, ami lehetővé teszi az AdAway számára a `/data` helyen tárolt hosts fájlt szerkesztését, miközben azt az OS úgy használhatja, mintha a `/system`partíció tárolná.)
7. Indítsd újra az eszközt és állítsd be a Cél hosts fájlt a /data/hosts helyre az AdAway beállításainál.
8. Az AdAway alkalmazásnak így már működnie kell.