# S-ON related help

## Perangkat HTC

AdAway tidak bekerja ketika Anda menggunakan perangkat dengan apa yang disebut S-ON. 'Fitur' ini ada pada banyak perangkat HTC dan mencegah AdAway menulis file host.

## S-ON/S-OFF?

S-OFF berarti bahwa bagian NAND pada perangkat tidak terkunci dan dapat ditulis. Pengaturan standar untuk perangkat HTC adalah S-ON, yang berarti bahwa tidak dapat mengakses area tertentu dari sistem juga tidak bisa menjamin root permanen. Selanjutnya, memeriksa tanda tangan untuk gambar firmware juga dijamin oleh S-ON flag.

## Apakah saya harus S-ON atau S-OFF?

Boot ke Menu Boot pada perangkat Anda dengan menekan tombol volume bawah sambil menekan tombol power dan keterangan di atas layar akan menampilkan status mungkin S-OFF atau S-ON. Sebuah root penuh umumnya bertanda S-OFF.
Informasi lebih lanjut dapat ditemukan di www.addictivetips.com. Metode S-OFF tambahan pada Unrevokable (di link) mungkin menarik bagi Anda, yaitu : Revolutionary, Revone, Firewater, RumRunner, Moonshine, SunShine…

## Solusi

Prerequisite: You have to install a working Android SDK with ADB shell on your PC.

1. Boot into the Boot Menu on your device by holding down volume down button while pressing power.
2. Gunakan volume bawah untuk memilih recovery kemudian power untuk menghidupkan itu.
3. Di clockwork recovery pergi ke "menu partisi".
4. Pilih mount /system, mount /sdcard dan mount /data.
5. Masukkan kabel USBmu dan buka sebuah command line pada pcmu.
6. Enter adb shell and type `ln -s /data/hosts /system/etc/hosts` (This creates a symbolic link, which allows AdAway to edit the hosts file stored in `/data` while allowing the OS to use the file as if it were stored in `/system`.)
7. Mulai ulang perangkat dan tetapkan Target berkas hosts ke /data/hosts di preferensi AdAway.
8. AdAway seharusnya bekerja sekarang.