# S-ON relaterad hjälp

## HTC-enheter

AdAway fungerar inte när du använder en enhet med så kallad S-ON. Denna "egenskap" finns på många HTC-enheter och hindrar AdAway från att skriva till värdfilen.

## S-ON/S-OFF?

S-OFF betyder att NAND-delen av enheten är upplåst och kan skrivas till. Standardvärdet för HTC-enheter är S-ON, vilket betyder att du inte har tillgång till vissa delar av systemet inte heller kan permanent root garanteras. Vidare är signaturkontroll av mjukvaruavbilder garanterad av S-ON-flaggan.

## Har jag S-ON eller S-OFF?

Boota till boot-menyn på enheten genom att hålla nere volym ned-knappen samtidigt med på/av-knappen och texten längst upp på skärmen kommer att visa flaggans status som antingen S-OFF eller S-ON. En total rootning innebär generellt sett S-OFF.
Mer information kan hittas på www.addictivetips.com. Fler S-OFF-metoder sedan "Unrevokable" (i länk) kanske intresserar dig, närmare: Revolutionary, Revone, Firewater, RumRunner, Moonshine, SunShine…

## Tillfällig lösning

Förutsättning: Du måste installera en fungerade Android SDK med ADB på din PC.

1. Starta upp i Boot-menyn på din enhet genom att hålla in knappen volym ner medans du trycker på strömknappen.
2. Använd volym ner för att välja recovery sen ström för att starta det.
3. I clockwork recovery gå till "partitions menu".
4. Välj mount /system, mount /sdcard och mount /data.
5. Anslut din USB-kabel och öppna kommandotolken på din PC.
6. Öppna "adb shell" och skriv ln -s /data/hosts /system/etc/hosts (Detta skapar en symbolisk länk, vilket tillåter AdAway att redigera hosts-filen i /data medan operativsystemet tillåts använda filen som om den ligger i /system.)
7. Starta om din enhet och ställ in Målvärdfil till /data/hosts i AdAway's inställningar.
8. AdAway borde nu fungera.